
	
	                                                               


	
Testo d'appalto 
Rivelatori di movimento theMura S180-100 2W B UP
N. d'ordine Bianco: 			2060770

Caratteristiche: 
· Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso
· Copertura con design Theben
· Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione in combinazione con un temporizzatore luce scala di Theben (solo collegamento a 4 fili) 
· Range di rilevamento rettangolare 170°, max. 14 m x 17 m
· Limitazione del range compreso nella fornitura
· Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
· Pulsante integrato (disattivabile)
· Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione di apprendimento
· Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala, tempo di coda impostato nel temporizzatore luce scala
· Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica 
· Modalità di test per la verifica del range di rilevamento
· Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento in parallelo

Dati tecnici:
Tensione d'esercizio: 				230 V AC
Frequenza: 					50 - 60 Hz
Consumo proprio: 				ca. 0.4 W
Range di rilevamento radiale: 			12 x 10 m
Range di rilevamento tangenziale: 		14 x 17 m
Altezza di montaggio Mh: 			0,8 - 1,2 m
Valore di commutazione della luminosità: 	5 – 1000 Lux
Tempo di coda luce: 	impulso, tempo di coda impostato nel temporizzatore luce scala
Classe di protezione: 				IP 20
Temperatura d'esercizio: 			da -15° C a +45° C
Dimensioni: 					85 x 85 mm, profondità d'integrazione 37 mm
Montaggio: 					a parete in scatola a incasso gr.1











Accessori opzionali:


Copertura theMura FED WH
Colore bianco, design adatto per Feller EDIZIOdue
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070786


Copertura theMura LM WH
Colore bianco, design adatto per Legrand Mosaic
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070787


Copertura theMura BJBSI WH
Colore bianco, design adatto per BJE balance SI
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070788


Copertura theMura JAS WH
Colore bianco, design adatto per Jung AS 500
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070789


Copertura theMura MMP WH
Colore bianco, design adatto per Merten M-Plan
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070790


Copertura theMura GS WH
Colore bianco, design adatto per Gira Standard 55
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070791


Copertura theMura BS WH
Colore bianco, design adatto per Berker S.1
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070792


Copertura theMura Theben WH
Colore bianco, design Theben
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070798




ELPA 1
Temporizzatore luce scala, elettronico
N. d'ordine: 			0010002


ELPA 3
Temporizzatore luce scala, elettronico
N. d'ordine: 			0030002


ELPA 6
Temporizzatore luce scala, elettronico
N. d'ordine: 			0060002


ELPA 6 plus
Temporizzatore luce scala, elettronico
N. d'ordine: 			0060003


ELPA 8
Temporizzatore luce scala, elettromeccanico
N. d'ordine: 			0080002


ELPA 041
Temporizzatore luce scala da incasso, elettronico
N. d'ordine:			0410002


ELPA 047
Temporizzatore luce scala da incasso, elettronico
N. d'ordine:			0470002
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