
	
	                                                               


	
Testo d'appalto 
Rivelatori di movimento theMura S180-101 B UP
N. d'ordine: 			2060755

Caratteristiche: 
· Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso
· Senza copertura, adatto per molti programmi di commutazione in commercio (con accessori), per dettagli consultare www.theben.de/theMura
· Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e RCV
· Range di rilevamento rettangolare 170°, max. 14 m x 17 m
· Limitazione del range compreso nella fornitura
· Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
· Pulsante integrato (disattivabile)
· Soluzione di collegamento per tasto esterno
· Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
· Funzione luce scala
· Funzione di temporizzazione lunga
· Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione di apprendimento
· Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)
· Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala
· Sensibilità di rilevamento regolabile
· Luce di orientamento integrata
· Funzione acustica
· Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica
· Parametrizzabile a distanza tramite telecomando
· Modalità di test per la verifica del range di rilevamento
· Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave

Dati tecnici:
Tensione d'esercizio: 			     230 V AC
Frequenza: 				     50 - 60 Hz
Consumo proprio: 			     ca. 0.4 W
Range di rilevamento radiale: 		     12 x 10 m
Range di rilevamento tangenziale: 	     14 x 17 m
Altezza di montaggio Mh: 		     0,8 - 1,2 m
Canale A luce: 	Relè, 1 contatto di chiusura 230 V / 10 A, 2300 W oppure 1150 VA (cos ϕ = 0.5)
Potenza di commutazione LED < 2 W:     tip. 40 W
Potenza di commutazione LED > 2 W:     tip. 450 W
Valore di commutazione della luminosità:    5 – 3000 Lux
Tempo di coda luce: 			     10 s – 60 min, impulso
Canale H presenza:			     relè, 1 contatto di chiusura a potenziale zero, 50 W / 50 VA
Ritardo all'inserimento presenza: 	     0 s – 10 min
Tempo di coda presenza: 		     10 s – 120 min
Classe di protezione: 			     IP 20
Temperatura d'esercizio: 		     da -15° C a +45° C
Dimensioni: 				     85 x 85 mm, profondità d'integrazione 37 mm
Montaggio: 				     a parete in scatola a incasso gr.1


Accessori opzionali:

Ampliamento del range di rilevamento tramite apparecchio slave:
N. d'ordine Bianco: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)


Telecomando universale "theSenda B"
Telecomando utente con luxmetro integrato.
Telecomando installatore: con l'app gratuita "theSenda Plug" è possibile eseguire una messa in servizio di facile realizzazione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e designati ed esportati per l'archiviazione, ad esempio via e-mail.
N. d'ordine: 			9070985


Telecomando di assistenza "theSenda P"
N. d'ordine: 			9070910


Telecomando utente "theSenda S"
N. d'ordine: 			9070911


Copertura theMura FED WH
Colore bianco, design adatto per Feller EDIZIOdue
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070786


Copertura theMura LM WH
Colore bianco, design adatto per Legrand Mosaic
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070787


Copertura theMura BJBSI WH
Colore bianco, design adatto per BJE balance SI
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070788


Copertura theMura JAS WH
Colore bianco, design adatto per Jung AS 500
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070789



Copertura theMura MMP WH
Colore bianco, design adatto per Merten M-Plan
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070790


Copertura theMura GS WH
Colore bianco, design adatto per Gira Standard 55
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070791


Copertura theMura BS WH
Colore bianco, design adatto per Berker S.1
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070792


Copertura theMura Theben WH
Colore bianco, design Theben
per dettagli si veda www.theben.de/theMura
N. d'ordine: 			9070798
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