


Sensore di presenza theRonda P360 DALI-2 S UP WH
Codice articolo (bianco): 2080090




Caratteristiche:
· Sensore di presenza a infrarossi passivo DALI-2 per montaggio a soffitto in scatola a incasso
· Questo dispositivo fornisce informazioni relative alla «presenza» e alla «luminosità» sotto forma di telegramma DALI conforme alla norma IEC 62386 parte 303 / 304
· Range di rilevamento circolare di circa 360°, fino a 491m² (Ø 25 m)
· Limitazione dell’area con clip di copertura (opzionali)
· 1 istanza per la presenza
· 3 misurazioni in luce mista
· 4 istanze per la luminosità – integrale / interna / centrale / finestra
· Semplice calibrazione della misurazione della luminosità
· Modalità di prova per verificare il funzionamento e il range di rilevamento
· Sensibilità di rilevamento regolabile
· Configurabile tramite bus DALI o telecomando
· I telecomandi utenti «theSenda S» o «theSenda B» possono essere utilizzati per regolare l’intensità della luce o accendere/spegnere i mezzi di illuminazione, comandare le veneziane o per altre funzioni tramite il sistema di controllo di livello superiore.
· Design accattivante con cornici di copertura intercambiabili in due colori
· Montaggio a soffitto in scatola a incasso
· Possibilità di montaggio a vista con telaio a vista 110A (opzionale)
· Telecomando app «theSenda B» (opzionale) e relativa app «theSenda Plug» 
(per iOS/Android)
· Questo apparecchio è conforme alla norma EN 60669-2-5 e IEC 62386-101/103/303/304



Dati tecnici:
tensione di esercizio: 		DALI (secondo la norma IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V
assorbimento di corrente: 		max. 10 mA
Range di rilevamento da seduti: 	Ø 6 m (Mh. 3 m)
Range di rilevamento in modalità "camminata": 	Ø 24 m tangenziale, Ø 8 m radiale (Mh. 3 m)
Altezza di montaggio consigliata Mh: 	2 – 10 m / max. 15 m
misurazione luce: 		circa 10 – 10'000 lux
Grado di protezione: 			IP 54 (una volta installato)
Temperatura di esercizio: 		da -15 °C a +50 °C
Dimensioni: 			Ø 110 mm, profondità di incasso 37 mm
Tipo di collegamento:			Morsetti a vite / max. 2 x 2,5 mm2



Accessori opzionali:

Telecomando universale «theSenda B»
Telecomando utente con luxmetro integrato.
Telecomando per installatori: con l'app gratuita "theSenda Plug" (per iOS/Android) è possibile effettuare in modo intuitivo la messa in funzione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e denominati in base alle esigenze del cliente ed l'archiviazione, ad esempio tramite e-mail.

Codice articolo: 			9070985


Telecomando di assistenza «theSenda P»
Codice articolo: 			9070910


Telecomando utente «theSenda S»
Codice articolo: 			9070911


Telaio a vista 110A
Codice articolo (bianco): 		9070912 (telaio a vista AP 110A WH)
Codice articolo Grigio: 		9070913 (telaio a vista AP 110A GR)


Cornice di copertura Cover 110 GR
Codice articolo Grigio: 		9070591


Scatola da incasso a soffitto 68A
Diametro di foratura 68 mm
Codice articolo: 			9070992


Clip di copertura per limitazione dell’area
5 pezzi
Codice articolo: 			9070921
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