Contaore di esercizio con basetta a innesto, fissaggio veloce, 10-80 V DC (BZ 142-3 DC)

Contaore di esercizio; pannello frontale 48 x 48 mm; basetta a innesto con fissaggio veloce; apertura per montaggio 46 x 46 mm; contatore fino a 99.999,99 ore; tensione di esercizio 10 - 80 VDC

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 142-3

Cod.art. : 1420823

Unità: PZ
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