Temporizzatore elettromeccanico luci scale per installazione su barra DIN  
 (ELPA 8)

Temporizzatore elettromeccanico  luce scale per installazione su barra DIN ; larghezza 1 modulo; intervallo 1 - 7 minuti; inseribile a valle; carico max spie pulsanti  50 mA; collegamento a 3 e 4 conduttori; funzione illuminazione permanente; 1 contatto di chiusura 16 (6)A/230V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: ELPA 8

Cod.art. : 0080002

Unità: PZ





Accessori:
Copertura morsetti
Cod.art.: 907 0 065
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