Timer di refrigerazione e di intervalli brevi, contenitore per applicazione verticale esterna, 
24 ore e 60 min.; 2 canali. (FRI 77 g)

Timer di sbrinamento e di intervalli brevi senza riserva di carica; contenitore per montaggio a parete 105 x 105 x 61mm; programma 24 ore controlla l'inizio della fase di sbrinamento; durata sbrinamento impostabile 2-56 min.; comando ventilatore aggiuntivo ritardato;
 2 contatti di commutazione 16 A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: FRI 77 G 

Cod.art. : 0770033

Unità: PZ










































23.2.2011


