Attuatore di commutazione KNX a 4 canali, apparecchio di ampliamento (RME 4 I KNX)
	
Attuatore di commutazione KNX a 4 canali, modulo di ampliamento, carico C con uscite relè per 4 canali di commutazione; possibilità di ampliamento con RME 4I fino a 12 canali; alloggiamento per installazione in serie; larghezza 72 mm; indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale; interruttore manuale con indicazione dello stato (anche senza tensione bus); 
funzioni: commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso; collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena; funzioni di commutazione: ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luce scale con preavviso secondo DIN 18015-2; collegamenti logici: bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR; caratteristiche: comportamento regolabile in caso di guasto del bus e ritorno del bus o della rete, oggetto di indicazione di stato per ogni canale, oggetti centralizzati con e senza priorità, richiamo e memorizzazione di scene (oggetto); 
ogni canale riceve un proprio oggetto di scena; 
Potenza di commutazione: 16A/250V~; cos phi= 0,6 


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben
Modello: RMG 4 I KNX
Cod.art. : 4930215
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