Timer analogico ;  24 ore per installazione su barra DIN , riserva di carica, 1 MODULO
(SUL 180 a)

Timer per installazione su barra DIN  con riserva di carica di ca. 3 giorni; 
larghezza 17,5 mm; programma a segmenti di 24 ore; tempo di commutazione più breve 15 min.; interruttore permanente ON/OFF; 1 contatto di chiusura 16A 250V~; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 180 A 

Cod.art. : 1800001

Unità: PZ




Accessori:
Calotta coprimorsetti 
Cod.art. : 907 0 065
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