Timer analogico per installazione fronte pannello con basetta a innesto ;
24 ore e 7 giorni, con riserva di carica, (SUL 189 HW)

Timer con basetta a innesto; mascherina frontale 72 x 72 mm; grappa di fissaggio; riserva di carica di ca. 3 giorni; programma 24 ore + 7 giorni; tempo di commutazione più breve 30 min./12 ore; 2 canali; 2 contatti (in serie per il programma 24 h e quello 7 gg)  di commutazione 10A/250V ~; copertura trasparente.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: sul 189 he

Cod.art. : 1890108

Unità: PZ
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