Timer per montaggio a parete con fissaggio a 3 punti, 24 ore, riserva di carica, 2 canali (SUL 285/2 T - giorno)
	
Timer per montaggio a parete con fissaggio a 3 punti; 175 x 105 x 74 mm; con 150 ore riserva di carica; programma commutabile 24 ore/7giorni; tempo di commutazione più breve 20 min./2 ore; 2 contatti di commutazione 6A/250V~; copertura trasparente piombabile.


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 285/2 T 
Cod.art. : 2850033 
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