Timer analogico per installazione fronte pannello 24 ore/7 giorni con riserva di carica, 
72 x 72 mm (SUL 289 h)
	
Timer analogico con basetta a innesto; mascherina frontale 72 x 72 mm; grappa di fissaggio; riserva di carica di ca. 3 giorni; programma 24 ore + 7 giorni; tempo di commutazione più breve 30 min./12 ore; preselezione della commutazione e interruttore permanente; 1 contatto di commutazione 10A/250V; copertura trasparente...


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 289 H 
Cod.art. : 2890008
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