Timer digitale per installazione su barra DIN , 1 canale, 7 giorni, 
morsetti  a innesto, 2 MODULI  (TR 610 top2)
	
Timer digitale per installazione su barra DIN ; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; interfaccia per scheda di memoria EEPROM ; larghezza 35 mm; morsetti con innesto a molla; 10 anni di riserva di carica e commutazione programmata orario estivo/invernale; programma giornaliero e settimanale; tempo di commutazione più breve 1 min.; commutazione permanente ON/OFF/AUTO; preselezione della commutazione; 56 spazi di memoria; codifica PIN; 1 canale; 1 contatto di commutazione 16A/250V~ 4.



Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: TR 610 TOP2 

Cod.art. : 6100100

Unità: PZ
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