Sensore termico remoto con ± 3 K adattamento della temperatura per RAMSES 366 top (sonda a distanza 2 (RAMSES 366 /1/2 top))
	
Sensore termico remoto con ± 3 K per adattamento della temperatura; 
montaggio a parete; bianco; 




Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: Sonda ambiente a distanza  2 

Cod.art. : 9070192

Unità: PZ
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