Timer analogicor 60 min. per installazione su barra DIN ,  a segmenti fissi , 
3 moduli  (SYN 151 d)

Timer analogico  per installazione su barra DIN  senza riserva di carica; larghezza 52,5mm; programma 60 min.; 
tempo di commutazione più breve 37,5 sec.;
preselezione della commutazione; interruttore manuale con 3 posizioni: permanente ON/AUTO/permanente OFF; indicatore stato di commutazione; morsetti con innesto a molla per 2 conduttori; 1 contatto di commutazione 10 A /250 V~; 230V / 50 Hz; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SYN 151 D 

Cod.art. : 1510011

Unità: PZ




Accessori:
Calotta coprimorsetti 
Cod.art. : 907 0 050
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