Timer 24 ore per installazione su barra DIN ,a segmenti , 1 modulo  (SYN 160 a)

Timer per installazione su barra DIN  senza riserva di carica; larghezza 17,5 mm; 
programma 24 ore;
Tempo di commutazione più breve 15 min.; interruttore permanente ON/OFF; 1 contatto di chiusura 16A/250V~; copertura trasparente piombabile.


Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SYN 160 A 

Cod.art. : 1600001

Unità: PZ


Accessori:
Calotta coprimorsetti 
Cod.art.: 907 0 065
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